
一 服务技术指标及要求
	服务期
	7个工作日

	服务地点
	内科楼

	付款要求
	出具正式鉴定报告后，双方签字确认接收，支付总价的100%。


（1） 检测设备
	名称
	内科楼2号梯
	内科楼4号梯
	内科楼5号梯

	品牌
	广州日立
	广州日立
	广州日立

	规格型号
	NPH-B1600-2S60
	GVF-II1000-C0105
	GVF-II1000-C0105

	吨位
	1600KG
	1000KG
	1000KG

	层站
	10/10
	14/13
	14/13

	速度
	1.0m/s
	1.75m/s
	1.75m/s

	安装年份
	2006年
	2006年
	2006年


（2） 服务内容

检测依据：严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）及国家现行有效的电梯技术标准执行。

检测结论与报告：检测完成后 7 个工作日内出具正式检测（鉴定）报告，每台电梯单独出报告，加盖机构公章及检验检测专用章；对不合格项提出整改建议。
（三）责任义务
1.场地清洁：调试结束后，清洁场地卫生，将工具等物品和现场垃圾带走，保持相关场地干净、整洁。

2.服务商应强化安全意识，做好调试时的安全工作，如违反医院有关消防、安全的规章制度及安全作业的原则，引发双方或其他第三方的人身伤亡及财产损失事故的，责任均由服务商承担。 

3.发生突发事件时，服务商应立即采取有效措施迅速处理，防止损失的程度扩大，并书面报告医院（须加盖服务商公章），配合医院将影响降到最低。

4.因服务商验收过程中造成的对医院相关设备、设施的损坏，由服务商负责赔偿所有损失。 

5.服务过程中，若发现电梯或其他设备出现异常状况，应于1小时内告知医院运行保障科，以便医院采取防范、补救措施。 
（四）资质

1、营业执照资质符合相应要求，经营范围涵盖电梯或特种设备检验检测相关业务。

2、实施现场检测的人员须具备电梯检验员及以上资格，报告审核人员须为电梯检验师。
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