
一 技术指标及要求
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	技术条款
	

	1
	硬盘类型
	监控级硬盘

	2
	硬盘尺寸
	3.5英寸

	3
	容量
	6TB

	4
	接口
	SATA接口

	5
	工作时间
	7*24小时不间断运行

	6
	其他

	循环存储，自动覆盖;
适配海康威视网络硬盘录像机（型号：DS-7916N-R4 (C)）。

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	2年                                                 

	2
	到货要求
	接到医院通知后，供应商应于5日内完成供货及安装。                  

	3
	安装验收要求
	满足采购文件提出的技术要求且运行一个月内无任何故障发生。

	4
	付款要求
	完成到货和质量验收后，一次性支付全款。                  

	5
	服务及售后要求
	质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。

	三.
	货物配置清单
	数量

	1
	监控硬盘
	4 

	四.
	资质审查内容


	1. 供应商应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有供货及安装所必需的设备和专业技术能力。


2

