
一 技术指标及要求
1、▲条款：废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理。

2、*条款：重要条款，评分准则中分值占比更高并需供应商提供证明材料。

3、一般条款：一般参数或要求。

	序号
	参数
	科室需求

	一.
	技术条款
	　

	▲1
	规格尺寸
	900*900*1870mm（长*宽*高），允许±10mm偏差。

	▲2
	主体材质
	食品级SUS304不锈钢；内胆厚度≥1.2mm，外壳及门板厚度≥1.0mm，须提供材质检测报告。

	▲3
	能效要求
	一级能效，热效率≥95%，须提供能效检测报告。

	4
	额定电压/功率
	220V，功率≤55W。

	5
	燃气类型
	适配天然气（12T）

	▲6
	熄火保护
	具备意外熄火自动关气切断功能，符合GB35848-2024标准。

	7
	内胆结构
	采用整体全不锈钢水胆，敞开式设计，可直接清理水垢，水箱底部设有可拆清垢口。

	8
	密封性能
	门体配双层耐高温硅胶密封条，确保蒸腔不串味、不漏气。

	9
	点火方式
	脉冲电子点火，一键启动。

	▲10
	产品标准
	具备CCC认证，必须符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性标准的要求。

	11
	安全防护
	具备防干烧功能，断水自动断电/断气保护，满水自动溢流；配备自动泄压安全阀。

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	整机质保2年（含上门服务）                                               

	2
	到货要求
	合同签订生效后，医院通知供应商应于7日内完成供货，10日内安装完成，并在安装完成后5日内完成到货验收。                                                   

	3
	安装验收要求
	供应商负责设备就位、水电接驳及点火调试，符合国家相关规范，试用无问题后完成验收。                                                 

	4
	付款要求
	安装完毕且验收合格后支付合同金额的90%，质保期满（2年）且无质量问题后支付剩余10%尾款。                                                 

	5
	培训服务要求
	提供操作人员现场使用及日常维护保养培训。                                                   

	6
	其他售后要求
	针对本项目的安全防护措施方案和售后服务承诺                                                 

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	燃气三门蒸柜
	1台

	2
	说明书、合格证及保修卡
	1套


2

