
技术指标及要求
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	东外科楼-2入口处污水泵（50-15-30-3kw）
	5205型轴承3个，定子线包1套，MW25型机械密封1个，绝缘油3L，叶轮1个，电源线1套，泵口环1个，轴钢套1套。所更换的配件需适配水泵。

	2
	东外科楼-2北风机房污水泵（50-15-30-3kw）
	5205型轴承3个，定子线包1套，MW25型机械密封1个，绝缘油3L，叶轮1个，电源线1套，泵口环1个，轴钢套1套，上端盖1个。所更换的配件需适配水泵。

	3
	东外科楼-2出口处污水泵（50-15-30-3kw）
	5205型轴承3个，定子线包1套，MW25型机械密封1个，绝缘油3L，叶轮1个，电源线1套，泵口环1个，轴钢套1套。所更换的配件需适配水泵。

	4
	西外科楼-1制冷机房循环泵（格兰富NBG125-80-160/162）
	机封1套。所更换的配件需适配水泵。

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	所有配件保修1年                                                   

	2
	到货要求
	15日内到货，需供应商完成更换。                                                   

	3
	安装验收要求
	保证水泵正常运转，外形良好。                                                   

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量
	单价（元）

	1
	5205型轴承
	9个
	150

	2
	定子线包
	3套
	600

	3
	MW25型机械密封
	3个
	300

	4
	绝缘油
	9L
	30

	5
	叶轮
	3个
	250

	6
	电源线
	3套
	180

	7
	泵口环
	3个
	250

	8
	轴钢套
	3套
	100

	9
	上端盖
	1个
	300

	10
	机封
	1个
	2840
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