|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 科室需求 |
| 一 | 设备单价 | ≤8000元 |
| 二.技术参数 |
| 1 | 显示屏 | LED液晶屏体，显示尺寸≥75英寸 |
| 2 | 显示分辨率 | ≥3840\*2160 (UHD) |
| 3 | 屏幕材质 | 整机表面采用钢化玻璃，可承受1kg钢球1.5m高度自由下落撞击玻璃表面无损伤破裂 |
| 4 | 无线模块 | 整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频。整机内置隐藏天线，无外置显露天线 |
| 5 | 系统+CPU | ≥支持安卓8.0系统，四核CPU(主频1.5GHZ以上),CPU架构A73+A53, RAM≥3G，ROM≥32G的硬件配置 |
| 6 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 7 | 触摸功能 | 红外触摸，触摸响应时间≤10ms |
| 8 | 支持屏幕画面 | 支持最多同时连接8只同屏器 |
| 9 | 整机接口 | ≥HDMI输入接口\*2；DP接口\*1；VGA输入接口\*1；OPS接口\*1；LAN接口\*2；Android USB\*2；Public USB\*2；Touch-USB\*1；PC-Audio输入接口\*1；S/PDIF输出接口\*1；Audio OUT \*1；RS232\*1 |
| 10 | 配套配件 | 无线同屏器、智能笔 |
| 11 | 移动支架 | 材质为优质碳钢，支持多档高度调节：承重范围≥120KG |
| 三 | 保修 | ≥1年 |
| 四.其他 |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，1个月内付款100% |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内 |
| 3 | 培训、巡检 | 提供培训、保内每年1次巡检服务 |
| 4 | 备件供应 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |

|  |
| --- |
| 五.其他 |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，1个月内付款100% | 不变 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内 | 不变 |
| 3 | 培训、巡检 | 提供培训、保内每年1次巡检服务 | 不变 |
| 4 | 备件供应 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供 应。 | 不变 |

**现场专家对该项目需求参数指标审核无异议。**

专家签字：

新 强 不 翔 明



战 袋 于 天 韩