低密度头枕需求参数

	序号
	基本参数
	参数要求

	1
	大小
	与现有体位固定装置orfit 35755相匹配

	2
	形状
	与现有体位固定装置orfit 35755相匹配

	3
	射线衰减
	≤0.2%

	4
	外形稳定性
	每月形变量≤2mm

	5
	磁共振兼容性
	兼容

	6
	消毒
	醇类消毒剂

	7
	质保
	≥6个月
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