	序号
	参数
	科室需求

	一
	设备单价
	≤9000元

	二.技术参数

	1
	电压/频率
	380V/50Hz

	2
	类别
	变频（柜机）

	3
	制冷类型
	冷暖

	4
	内外机净重
	≤85kg、≤65kg

	5
	内机机身尺寸
	宽*高*深≤600mm*1880mm*405mm

	6
	外机尺寸
	宽*高*深≤1020mm*1340mm*430mm

	7
	制冷量
	≥12160W

	8
	制热量
	≥14100W

	9
	制冷功率
	≤4400W

	10
	制热功率
	≤4500W

	11
	外机最大噪音
	≤65dB(A)

	12
	变频机能效比
	≥3.7

	13
	 能效等级
	一级/二级

	14
	铜管
	免费4米，延长≤150元/米

	三
	维保年限
	≥6年

	四
	企业综合实力
	投标人2022-2026年同类型销售业绩（需提供合同复印件）≥3份

	五.其他

	1
	面向企业类型
	不涉及

	2
	付款方式
	验收合格后，1个月内付款100%

	3
	交货时间
	合同签订后接到买方通知30天内 

	4
	培训、巡检
	提供培训、保内每年1次巡检服务

	5
	备件供应
	制造商在中国境内设有备件库，保证6年以上备件供应。
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